
//登陆控制
quit------退出程序
start-----启动SDK
logondec-----登陆解码器
listall---列举目前登陆的所有解码器
logoutdec----登出解码器
getdecinfo-----指定解码器的详细参数
getallinfo-----获得所有解码器的详细参数

//设定
setip------设定指定解码器IP等信息
setddns----设定指定解码器的DNS等信息
setcom-----设定指定解码器的串口(com)信息
setalarm---设定报警信息
settv------设定TV信息
setchannel----设定通道模式信息
setlogo----设定logo显示方式
getlogo----获得logo显示方式
setvga-----设定VGA大小

//视频播放控制
startview------开始播放视频
startloop------开始循环切换
stopview-------停止播放
stoploop-------停止切换

//与服务器交互
addnvs--------添加服务器
modifynvs-----修改服务器设置
delnvs--------删除指定服务器

//控制解码器
startaudio------解码音频
stopaudio-------停止音频
starttalk-------开始对讲
stoptalk--------停止对讲
PTZctrl---------云台控制
485ctrl---------485控制
rebootdec----------重启解码器
resetdec-----------恢复出厂设置


//升级
upkernel-------升级内核
uplogo---------升级logo
upprotocol-----升级协议
upweb----------升级web
delprotocol----删除协议

//流播放
startstream-----开始流播放
stopstream----------停止流播放

getcap---------获得解码能力

//控制方向
left(41)-------向左
up(42)------向右

//列出协议列表
[43]lstprotocols

//选择画面
[44]SelectPicture

//push流控制，暂停、快放、慢放
[45]StreamControl
标识发送码流的操作指令，0：暂停，1：快放，2：慢放
存储操作的指令值，目前仅支持以下三种操作：
              <1>暂停指令：1：暂停，     0：恢复
              <2>快放指令：0：正常 1：两倍速  2：四倍速  3：八倍速  4：十六倍速
              <3>慢放指令：0：正常 1：两倍速  2：四倍速  3：八倍速 4：十六倍速

//设置音量
[49]SetVolume

//设置播放偏好（0--->低延时;1--->高流畅）
[50]SetPreference

//设置断网保留最后一帧(0--->不保留;1--->保留）
[51]SetLastFrame

//多路解码器新添加功能：
[52]GetLinkSwitch-------获取报警联动切换参数
[53]ShowVVOInfo---------输出拼控输出通道VVO信息		
[54]ShowSplitScreen-----输出自定义画面分割方式信息	
[55]SetLinkSwitch-------设置报警联动切换参数
[56]CreateVVO-----------创建拼控输出通道VVO
[57]GetChannelState-----获取解码器各个通道的状态	

[58]SetAlarmSchedule----设置报警联动模板参数	
[59]GetAlarmSchedule----获取报警联动模板参数
	
[60]SetAlarmLink--------设置报警联动	
[61]GetAlarmLink--------获取报警联动

[62]SetAlarmInAndOut----设置报警输入输出参数	
[63]GetAlarmInAndOut----获取报警输入输出参数
//iType赋值不同实现四种功能：0：报警输入高低电平设置；1：报警输出高低电平设置；2：报警输入端口使能；3：报警输出端口使能
	
[64]SetSplitScreen------自定义画面分割方式
	
[65]SetScheduleEnable---设置报警模板使能参数	
[66]GetScheduleEnable---获取报警模板使能参数
